附件：

轻质隔墙工程，本项目招标控制价11480元。

工程量要求:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 要求 | 小计（元） |
| 轻质隔墙 | 44m2 | 墙高度2.44m、长度18m，采用轻钢龙骨、12mm厚双面隔墙，两道腻子和三遍白色乳胶漆 | 9680 |
| 加固钢柱 | 5个 | 由于墙长度较长，需增加5个加固钢柱以保证稳定性 | 1800 |
| 合计 | 11480 |